**高速阅卷扫描仪**

|  |  |
| --- | --- |
| 产品型号 | **虹光AW8170阅卷专用版** |
| 走纸方式 | U型进纸和直通进纸 |
| 扫描技术 | 彩色双面CIS,支持双面扫描 |
| 光源 | LED |
| 光学分辨率 | 600　dpi |
| 机构优化 | 针对试卷的独特性，优化了走纸设计和调整扫描仪固件电路 |
| 扫描尺寸 | 最大：297×432 mm（A3）  最小：52×74 mm |
| 扫描速度 | 95ppm/190ipm（A4/200/300dpi/彩色/灰度/黑白） |
| 扫描质量 | 智能影像优化处理、合并影像、自动色彩校正、过滤色頻(红、绿、蓝)功能、自动分类裁切功能、自动去除空白页、页面自动旋转、自动多张影像、可识别一维及二维条形码，去除装订孔 |
| 智能拆分合并 | 将超过幅面大小限制的影像按指定分割线拆分为两个影像，或将正反两面自动合并为一个影像 |
| 影像输出 | 可同时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像流输出 |
| 自动色彩 判断 | 用于彩色和黑白纸张混合扫描，自动将彩色文档扫描为彩色影像，黑白文档扫描为二值影像 |
| 纸张厚度 | U通道：27 ～105 g/m²  直通道：27 ～413 g/m² |
| ADF容量 | 150页（80克标准纸） |
| 日扫描量 | 不超60000页 |
| 输出文件格式 | 支持bmp、jpg、多页tiff、多页pdf、高压缩pdf等格式 |
| 重张检测 | 超声波重张检测 |
| 接口 | USB 3.1 |
| 驱动程序 | Twain 标准驱动、WIA驱动、ISIS驱动 |
| 支持操作系统 | Win XP/Vista/7/8/10 |
| 随机软件 | 评卷系统 |
| 工作环境 | 温度为：摄氏10°到35°，相对湿度为：10－85％ |
| 电源规格 | 输入：100－240V，50/60HZ 输出：24V，2.5A |
| 功率 | <90瓦 |
| 噪声 | 待机：<25dB，使用中：<50dB |
| 外观尺寸 | 460×310×198 mm (长×宽×高) |
| 整机重量 | 9Kg |
| 产品认证 | 中国（CCC）、节能认证 |
| 保修 | 原厂质保五年。 |
| 特别说明 | 需包含配套评卷系统 |

江苏象印科技有限公司

联系人 ：李鱼翔 15605161260