**南京财经大学红山学院户外灯报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备****名称** | **数量** | **质量标准** | **单价（元）** | **总价 （元）** | **图样** |
| 1 | 投光灯 | 6 | 1、颜色：灰色；2、材质：铝制；3、LED光源：100W~220V IP65，色温4000k，电压：AC220V。 |  |  | QQ图片20230731090950 |
| 2 | 单头路灯 | 6 | 1、灯杆：总高8米，主杆圆锥杆，上口径60MM，下口径170MM，壁厚3MM。2、法兰：320\*320\*14mm；材质：Q235钢材； 含地笼。 3、表面处理：内外热镀锌处理，表面静电喷塑；4、颜色：白色；5、灯臂：单臂，60管做，伸出1.2米；6、LED光源：100W~220V IP65，色温 4000k，电压：AC220V。7、灯杆内配品牌电缆 |  |  | 1684737288686 |
| 3 | 双头路灯 | 4 | 1、灯杆：总高8米，主杆圆锥杆，上口径60MM，下口径170MM，壁厚3MM。2、法兰：300\*300\*12mm；材质：Q235钢材； 含地笼 3、表面处理：内外热镀锌处理，表面静电喷塑；4、颜色：白色；5、灯臂：双臂，60管做，伸出1.2+1.2米；6、 LED光源：2\*100W~220V IP65，色温 4000k，电压：AC220V。7、灯杆内配品牌电缆 |  |  | 1684737222176 |
| 4、 | 灯带 | 65米 | 9W/m, 120珠/m IP65，色温 4000k，电压：AC220V。配置：2个镇流器，配套钉卡200个（固定墙体上） |  |  | 1690876286909 |
| 5 | 安装费 | 含辅材 | 地笼货到现场后由需求方进行预埋并预留接线 |  |  |  |
| 总价 |  |
| 备注 | 1. 以上所有光源要求为一线品牌光源（需备注光源品牌），灯体颜色以招标方最终确认为准；

2、报价单单价及总价款包括的具体内容为：报价标的物的价格、税金、包装、运输、卸货、售后服务等全部费用（含安装费）。 |